**Ручка – поручень Helping Handle – инструкцию по применению**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\SameTo\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image1.jpeg | Шаг 1.  Это устройство должно быть установлено на чистой, гладкой, не пористой поверхности. Убедитесь, что поверхность находится в хорошем состоянии и очищена с использованием не абразивных материалов (мылом и водой). |
| Шаг 2.  Осмотрите резиновые присоски, чтобы они были гладкими и не имели дефектов. Очистите с использованием не абразивных материалов (мылом и водой). |
| Шаг 3.  Убедитесь, что присоска находится полностью на поверхности плитки и не пересекает линий стыков плитки. |
| C:\Users\SameTo\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image2.jpeg | Шаг 4.  С защелками в поднятом положении, плотно прижмите ручку-поручень к поверхности. Это позволит удалить воздух из-под присоски. |
| C:\Users\SameTo\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image3.jpeg | Шаг 5.  Нажмите на защелки вниз для обеспечения герметичности уплотнения. |
| C:\Users\SameTo\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image4.jpeg | Шаг 6.  Повторите шаг и 4 и 5 на другой стороне опорной ручки. |
| C:\Users\SameTo\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image5.jpeg | Шаг 7.  Перед использованием убедитесь, что опорная ручка надежно закреплена. |