**Перед использованием этого изделия внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.**

**Включайте прибор только в заземленную розетку, установленную в соответствии с действующими нормами. Напряжение в сети должно**

**соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.**

● **Перед включением электроприбора следует убедиться в отсутствии**

**повреждений как на основном устройстве, включая и шнур питания, так и на любом дополнительном, если оно установлено. Если вы роняли прибор на твердую поверхность, его не следует больше использовать: даже невидимое повреждение может отрицательно сказаться на**

**эксплуатационной безопасности прибора.**

● **Регулярно проверяйте шнур питания на наличие возможного повреждения. Не пользуйтесь прибором при обнаружении повреждения.**

● **Чтобы не повредить корпус прибора, не ставьте его на такие горячие предметы или источники открытого пламени как конфорки электрической или газовой плиты или рядом с ними.**

● **Не оставляйте включенный прибор без присмотра.**

● **Нагреватель и спуск во время работы нагреваются.**

● **При извлечении вилки из стенной розетки никогда не тяните за провод, беритесь только за вилку. Не допускайте провисания шнура питания.**

● **Эксплуатация прибора с использованием внешнего таймера или отдельного устройства дистанционного управления не допускается.**

● **Этот прибор не предназначен для использования без присмотра лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и умением, пока лицо, отвечающее за их безопасность, не обучит их обращению с данным прибором.**

● **Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не начали играть с**

**прибором.**

● **Изготовитель не несет никакой ответственности за повреждение, вызванное неправильной эксплуатацией или нарушением настоящих указаний.**

● **Это устройство предназначено исключительно для домашнего применения и не должно использоваться в коммерческих целях.**

● **В соответствии с требованиями правил техники безопасности и для**

**исключения возможного травматизма ремонт электроприборов, включая и замену шнура питания, должен п р о и з в о д и т ь с я квалифицированным персоналом.**

**Мерную чашку, крышку, спуск и нагреватель нужно протереть влажной**

**безворсовой тканью. Вставьте вилку в розетку и включите прибор на 2 минуты. Это позволит удалить запах, который обычно встречается при первом включении таких приборов. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Затем дайте прибору остыть в течение достаточного времени, после чего включите прибор, чтобы приготовить попкорн в первый раз.**

**Этот аппарат не предназначен для работы в постоянном режиме. Он не**

**должен работать без перерыва более пяти минут, после чего его нужно**

**выключить и дать ему остыть примерно в течение 10 минут.**

**Встроенное устройство тепловой защиты предохраняет прибор от**

**перегрева в случае, когда, например, его продолжительное использование вызывает перегрузку. После того, как прибор достаточно остынет, он автоматически включится снова.**

● **Установите крышку на основной блок.**

● **Насыпьте в мерную чашку нужное количество кукурузных зерен.**

● **Нужно брать только зерна, пригодные для приготовления попкорна. Не кладите в нагреватель другие ингредиенты (масло, жир, соль, сахар и т.д.).**

● **Засыпайте зерна через отверстие в крышке так, чтобы они скатывались в нагреватель.**

● **Закройте отверстие в крышке мерной чашкой таким образом, чтобы закругленная часть мерной чашки была обращена к отверстию.**

● **Поставьте под спуском емкость, достаточную для того, чтобы в нее**

**вошло ожидаемое количество попкорна.**

● **Вставьте вилку в розетку.**

● **Включите прибор, нажав на переключатель Вкл./Выкл.**

● **Средняя продолжительность приготовления одной порции попкорна составляет примерно 3-5 минут.**

● **После приготовления выключите прибор, выньте вилку из розетки и**

**удалите оставшиеся зерна.**

● **После приготовления попкорн можно полить растопленным сливочным маслом или маргарином, приправив их, по желанию, травами.**

● **Если не раскрылось много зерен, это значит, что зерна были или очень старыми или были непригодны для приготовления попкорна.**

● **Перед тем как приступить к чистке прибора, отключите его от сети и**

**дайте ему полностью остыть.**

● **Во избежание поражения электрическим током не мойте устройство водой и не погружайте его в воду.**

● **Не используйте для чистки абразивные или сильнодействующие моющие средства.**

● **Основной блок, мерную чашку и крышку можно протереть влажной тканью с применением мягкого моющего средства. Не выбрасывайте старые или неисправные электроприборы вместе с бытовым мусором. Относите их на пункты сбора специального мусора.**